
\input a4_11_cz.ltx
\addtolength{\voffset}{-6mm}
\addtolength{\textheight}{12mm}
\usepackage{csed}
\input myhtml.lt
%\usepackage{times}
\usepackage[latin2]{inputenc}
\renewcommand{\encodingdefault}{IL2} %% To use CS-fonts when EC are default

\ifx\pdfoutput\undefined
 %\newcommand{\hyperlink}[2]{\hyperref{#2}{#2}{}{#1}}  %% for latex2html
 %\newcommand{\hypertarget}[2]{\label{#1}{#2}}         %% for latex2html
\else
 \usepackage{times}             % to get smaller pdf
 \usepackage[latin2]{inputenc}
 \usepackage
  [pdftex]
  {hyperref}
 \pdfcompresslevel=9
 \pdfinfo author {Ekologická poradna Veronica}
          title {Stavební izolace z ovčí vlny}
          subject {Sheep wool insulation of buildings}
          keywords {vlna, vlhkost, pastviny}
 %\pdfcatalog pagemode{/UseOutlines}
                                      %% for pdfTeX
\fi

\begin{document}

\section*{\centerline{Stavební izolace z~ovčí vlny}}

 Pro izolování se užívají pěnové a vláknité struktury. Mohou to být
\vspace*{-1\itemsep}
\begin{itemize}  \itemsep -\itemsep
 \item upravené horniny (expandované nebo rozvlákněné),
 \item petrochemické produkty (ve stavebnictví pěny z~různých polymerů,
       v~oděvnictví vlákna),
 \item málo či více upravené materiály z~živé přírody.
\end{itemize}
 \vspace*{-1\itemsep} Izolačním prostředím je v~nich vzduch. Konstrukční
 materiál struktury naopak izolaci zhoršuje, protože jeho tepelná vodivost
 je mnohem vyšší než vodivost vzduchu. Je ale nezbytný, protože rozděluje
 prostor na mnoho komůrek nebo v~něm ponechává jen labyrint skulinek. Tím
 brání přenosu tepla prouděním vzduchu a současně i zářivému přenosu na
 větší vzdálenost. Na samotném materiálu valně nezáleží, jen ho nesmí být
 tak mnoho, aby významně vedl teplo. Všechny struktury jsou pak zhruba
 rovnocenné, tj. vrstva tlustá 20~cm má vodivost jen dvě desetiny wattu na
 čtvereční metr a kelvin. Stejná vrstva plných cihel vede teplo dvacetkrát
 víc, dutých cihel desetkrát a velmi lehkých porézních cihel (plavou na
 vodě) čtyřikrát víc.

\paragraph*{Volba materiálu} ~\\
 Ve stavebnictví je volba izolačního materiálu omezená, když má izolace
\vspace*{-1\itemsep}
\begin{itemize} \setlength{\itemsep}{-\itemsep}
 \item nést omítku (pak nemůže jít o~materiál sypký nebo neztužený vláknitý)
 \item tvořit hlavní bariéru proti ohni (pak lze užít jen
       horninové izolace bez spalitelných přísad),
 \item nést značnou tíhu (pak lze užít jen dostatečně pevných pěnových
       materiálů),
 \item fungovat dobře i v~prostředí nasyceném vodou (jen pěnové materiály
       s~malou nasákavostí).
\end{itemize}
\vspace*{-1\itemsep}
 Poslední dva případy většinou splývají, u~podzemních izolací a případně
 u~střech. Pokud se izolace instaluje do vhodně zabezpečených dutin (do
 krovů, podlah nebo stěnových konstrukcí), je volba materiálu neomezená.

\paragraph*{Přednosti materiálů z~živé přírody,} ~\\
 tj. z~rostlin nebo živočichů, se v~takovém případě mohou dobře
 uplatnit. Sympatická je nízká potřeba neobnovitelných surovin při jejich
 výrobě (tedy i nízká potřeba elektřiny a paliv), i když je potřeba říci,
 že každý izolační materiál uspoří záhy mnohem více energie, než vyžadovala
 jeho výroba. Další přednost je hygienická --- určitě nepoškozují oči a
 pokožku a neobsahují nezdravé látky. To je užitečné zejména při
 instalování izolace a přispívá to i k~dobrému pocitu obyvatel budovy.


\paragraph*{Výhody ovčí vlny} ~\\
 Z~různých takových téměř přírodních materiálů zaslouží zvláštní pozornost
 ovčí vlna. Manipuluje se s~ní lépe, než se všemi ostatními vláknitými
 materiály --- vlna je přirozeně pružná, po stlačení se opět roztáhne do
 volného prostoru a může tak těsně vyplnit i nepravidelné dutiny.
 V~izolační soustavě s~více vrstvami ji lze užít i pro vyrovnávání vlhkosti
 v~interiéru. Hlavní přednost vlny je ale v~tom, že je to jediný materiál,
 jehož produkce je příznivá pro přírodu a krajinu, místo aby ji více či
 méně zatěžovala. Ještě ostřeji řečeno, produkce vlny je nezbytná, nemá-li
 zaniknout kulturní krajina zejména ve svažitých oblastech České republiky.
 A~jiné využití velkého množství vlny, než výroba stavebních izolací,
 prostě neexistuje. Jen s~jejich uplatněním lze plně obnovit chov ovcí
 v~naší krajině. Chov ovcí, pokud se vlna (která se nutně musí stříhat)
 pálí nebo kompostuje, je neuspokojivý a těžko udržitelný.

\paragraph*{Instalace}          ~\\
 Ovčí rouno ve formě rovnoměrné vrstvy je dokonale vhodné pro izolaci
 velkých ploch. Nejde-li rovnou o~tlustou vrstvu, použije se potřebný počet
 vrstev --- je-li jedna tlustá například čtyři centimetry, lze ke zdi
 zvenčí pověsit tři dvojité vrstvy, takže celková tloušťka bude téměř čtvrt
 metru. Odstřižky z~takové vrstvy nebo rovnou zbytky z~její výroby se pak
 velmi hodí pro izolování škvír a malých dutin.

 Rozumí se, že chladná část izolace musí být od vnitřního prostředí
 oddělena vrstvou, podstatně omezující průnik páry. Je-li vlna zvenčí na
 zdi, slouží coby tato parozábrana samotná zeď. Jinak musí izolace
 obsahovat polyetylénovou fólii, a to už ve vnitřní (teplé) třetině
 izolačního souvrství.


\paragraph*{Ochrana proti škůdcům} ~\\
 Jedinou námitkou proti čisté ovčí vlně je to, že ji mohou postupně sníst
 moli. Obranou je pokrytí vláken přírodě blízkou
 chemikálií (pyrethroidem), která přebývání molů ve vlně znemožní.
 Pyrethroid zůstává trvale na povrchu vláken a neuvolňuje se do prostředí.

 Námitka, že vlnu snědí myši, není pravdivá. Vlnou ani žádným jiným
 izolačním materiálem se hlodavci nedokáží živit. Naopak ale v~kterémkoliv
 materiálu (kromě pěnového skla) mohou bydlet. Zabránit tomu lze jen tak,
 že se jim znemožní přístup do prostoru vyplněného izolací. To je ostatně
 vhodné učinit důkladně, aby se tam nedostaly ani vosy. Na vnější straně
 budovy přitom musí být kryt izolace prostupný pro difuzi vodních par.

\paragraph*{Hořlavost}               ~\\
 Vlna je nejméně hořlavá ze všech užívaných organických izolačních látek.
 Je-li nutné hořlavost ještě dále snížit, je to možné pokrytím vláken
 například fosforečnanem amonným.

\paragraph*{Špatně provedené izolace}  ~\\
 Některé organické materiály, pokud jsou vlhké, mohou být napadeny
 plísněmi. Stavební izolace (pokud nejsou určeny k~izolování i pod vodou)
 se ale vlhké stát nesmějí. Počítat s~takovou možností je totéž, jako
 počítat s~mizerným provedením stavebních prací. Pokud ale hrubým
 nedopatřením někam do chladné části vlněné izolace přeci jenom proniká
 vlhkost z~vytápěných vnitřních prostor, má vlna velkou výhodu: až třetina
 hmotnosti vláken může být tvořena přijatou vodou, teprve potom začne voda
 kondenzovat i na povrchu vláken a zhoršovat izolaci. V~tomto smyslu je
 ovčí vlna vláknitým materiálem, který je nejodolnější proti stavebním
 chybám. Teplá část izolace před parozábranou dokáže z~tohoto
 důvodu dobře vyrovnávat vlhkost vnitřního vzduchu.

\paragraph*{Prospěšná móda}              ~\\
 Ovčí vlna není dnes izolačním materiálem levným. Pomoci jejímu rozšíření,
 a tím i obnově nejcennějších částí kulturní krajiny, může ale rozhodnutí
 každého z~nás. Ani oblečení si nekupujeme vždy jen to nejlevnější. Ostatně
 vlnu není nutno užívat pro všechny účely --- velké dutiny v~roštech na zdi
 domu lze například vyplnit velkými bloky polystyrénu, a vlnou jen zbylé
 prostory složitého tvaru. V~podkroví, které neobsahuje
 dostatek cihlových stěn, dokáže vrstva vlny na vnitřní straně izolace
 nejlépe obnovit vlhkost vzduchu po vyvětrání.

 Bát se použít vlnu, protože to není obvyklé, je omyl. Vlna není
 izolačním materiálem novým, ale právě naopak --- ovce jiný nepoužívají a
 lidé se na něj spoléhají od té doby, co chovají ovce. I~jako stavební
 izolace se užívají zvířecí rouna po tisíciletí, alespoň v~případě
 asijských jurt, izolovaných stejně dobře, jako požaduje nová česká
 stavební norma. Je načase, aby se tento izolační materiál, který nám
 příroda od nepaměti nabízí, dočkal i u~nás plného uplatnění.


\vfill \parindent=0mm \parskip=\baselineskip

 S podporou Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody
 a ve spolupráci s~Textilním zkušebním ústavem projekt \uv{Izolace z~ovčí
 vlny} realizuje

 \centerline{Ekologická poradna Veronica, Panská~9, p.p.91, 601 91 Brno.}

 tel. (5) 42 21 83 51  \hfill leden 1998 \\
 e-mail: veronica@ecn.cz

\begin{latexonly}
\ifx\pdfoutput\undefined
 \parbox[8mm]{35mm}{\rule[-4mm]{0mm}{8mm}\raisebox{4mm}{%
   \special{em:graph veronica.pcx}}}
\else
 \raisebox{4mm}{ \pdfimage height 8mm width 35mm veronica.png}
\fi
\end{latexonly}
\html
{\begin{rawhtml}
 <img src="veronica.gif" height=60 alt="Veronica">
  \end{rawhtml}
 }


\end{document}
